	
测量Dat数据为西安80坐标系
测量Dat数据文件的格式
	点号,编码,东坐标,北坐标,高程
	...

	东坐标已加500km常量
	如果东坐标中没有带号，则在转换前要输入对应的带号(25 - 45)
	如果东坐标中已经有了带号，则在转换前要不需要输入带号，即使输入了，也将被忽略

	
带经纬度TXT数据文件格式	
	点号,编码,东坐标,北坐标,高程,经度,纬度
	...
	不管dat中如何，东坐标中已经有了带号
	经度和纬度的单位都是"度"
